（別紙）

様式第７号（第30条関係）

樹　木　等　一　覧　表

樹　　木

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (１)の算出方法による面積（㎡) | (２)の算出方法による面積（㎡） | (３)の算出方法による面積（㎡） | 計（㎡） |
| 地上部 | A | E | I |  |
|  | 接道部算入面積 | B | F | J |  |
| 屋上部 | C | G | K |  |
| ベランダ等 | D | H | L |  |

注　接道部算入面積の項には、道路との境界線から水平距離が３ｍ以内の範囲に樹木（高さが３ｍ以上のものを含む。）を植栽した場合に記入すること。

（１）樹冠の水平投影面積の合計で算出する樹木

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 規　格 | 樹　種　名 | 単木面積（㎡） | 本数 | 緑化面積（㎡） | 算入面積（㎡） | 備考 |
| 地上部 | H＝　　C＝　　W＝ |  |  |  |  |  |  |
| H＝　　C＝　　W＝ |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  | A |  |  |
|  | うち接道部 | H＝　　C＝　　W＝ |  |  |  |  |  |  |
| H＝　　C＝　　W＝ |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  | ｂ | （B）=b/2 |  |
| 屋上部 | H＝　　C＝　　W＝ |  |  |  |  |  |  |
| H＝　　C＝　　W＝ |  |  |  |  |  |
| 計 |  | C |  |
| ベランダ等 | H＝　　C＝　　W＝ |  |  |  |  |  |  |
| H＝　　C＝　　W＝ |  |  |  |  |  |
| 計 |  | D |  |

注　うち接道部の項には、道路との境界線から水平距離が３ｍ以内の範囲に樹木（高さが３ｍ以上のものを含む。）を植栽した場合に記入すること。

（２）樹高に応じて算出した円の水平投影面積の合計で算出する樹木

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 樹　高 | 樹種名 | 単木面積（㎡） | 本数 | 緑化面積（㎡） | 算入面積（㎡） | 備考 |
| 地上部 | 1ｍ以上2.5ｍ未満 |  | 3.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.5ｍ以上4ｍ未満 |  | 8.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4ｍ以上 |  | 13.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 計 |  | E |  |
|  | うち接道部 | 3ｍ以上4ｍ未満 |  | 8.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4ｍ以上 |  | 13.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 計 |  | f | （F）=f/2 |  |
| 屋上部 | 1ｍ以上2.5ｍ未満 |  | 3.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.5ｍ以上4ｍ未満 |  | 8.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4ｍ以上 |  | 13.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 計 |  | G |  |
| ベランダ等 | 1ｍ以上2.5ｍ未満 |  | 3.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.5ｍ以上4ｍ未満 |  | 8.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4ｍ以上 |  | 13.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 計 |  | H |  |

注　うち接道部の項には、道路との境界線から水平距離が３ｍ以内の範囲に樹木（高さが３ｍ以上のものを含む。）を植栽した場合に記入すること。

（３）植栽基盤部分の水平投影面積の合計で算出する樹木

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 樹　高 | 樹種名 | 係数 | 本数 | 算出面積（㎡） | 植栽基盤面 積 等 | 緑化面積（㎡） | 算入面積（㎡） | 備考 |
| 地上部 | 1ｍ未満 |  | 1 |  |  | ②　　㎡ | I |  |  |
| 1ｍ以上2.5ｍ未満 |  | 4 |  |  |  |
| 2.5ｍ以上4ｍ未満 |  | 10 |  |  |  |
| 4ｍ以上 |  | 18 |  |  |  |
| 計 |  |  |  |
|  | うち接道部 |  |  | ｊ | （Ｊ）=j/2 |  |
| 屋上部 | 1ｍ未満 |  | 1 |  |  | ④　　㎡ | K |  |  |
| 1ｍ以上2.5ｍ未満 |  | 4 |  |  |  |
| 2.5ｍ以上4ｍ未満 |  | 10 |  |  |  |
| 4ｍ以上 |  | 18 |  |  |  |
| 計 |  | ③ |  |
| ベランダ等 | 1ｍ未満 |  | 1 |  |  | ⑥　　㎡ | L |  |  |
| 1ｍ以上2.5ｍ未満 |  | 4 |  |  |  |
| 2.5ｍ以上4ｍ未満 |  | 10 |  |  |  |
| 4ｍ以上 |  | 18 |  |  |  |
| 計 |  | ⑤ |  |

注１　（３）の算出方法で緑化面積に算入した面積は、（１）又は（２）の算出方法による緑化面積に算入し

　　　ないこと。

２　（３）の算出手法は、植栽基盤ごとに①≧②、③≧④、⑤≧⑥の条件を満たしている場合において、

緑化面積に植栽基盤面積等の値を記入すること。複数の植栽基盤がある場合は、植栽基盤ごとの小計欄

と合計欄を設けること。

３　うち接道部の項には、道路との境界線から水平距離が３ｍ以内の範囲に樹木（高さが３ｍ以上のものを含む。）を植栽した場合に記入すること。この場合において、緑化面積の欄には、地上部の緑化面積のうち道路との境界線から水平距離が３ｍ以内の範囲の面積を記載すること。

地被植物（芝生を含む。）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 規　格 | 植物名 | 緑化面積（㎡） | 備　考 |
| 地上部 |  |  |  |  |
| 屋上部 |  |  |  |  |
| ベランダ等 |  |  |  |  |
| 壁面部 | 延長　　ｍ×1ｍ |  |  |  |
|  |  |  |  |

花　壇　等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 規　格 | 植物名 | 緑化面積（㎡） | 備　考 |
| 地上部 |  |  |  |  |
| 屋上部 |  |  |  |  |
| ベランダ等 |  |  |  |  |

水流・池等

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 形　　状 | 緑化面積（㎡） | 備　考 |
| 地上部 |  |  |  |
| 屋上部 |  |  |  |
| ベランダ等 |  |  |  |

附属施設等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名　　　称 | 基数 | 施設面積（㎡） | 備　考 |
| 地上部 |  |  |  |  |
| 屋上部 |  |  |  |  |
| ベランダ等 |  |  |  |  |

太陽光発電装置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設置角度 | 緑化算入面積（㎡） | 備　考 |
| 勾配60度未満 |  |  |
| 勾配60度以上 |  |  |
| 計 |  |  |

注１　変更計画書については、変更箇所の下段に変更前の内容を、上段に変更後の内容を朱書きすること。

２　面積は、小数第１位にとどめ、小数第２位以下を四捨五入すること。

添付図書

１　位置図（行為地又は建築物等の位置及び方位を示すもの）、緑化計画平面図、緑化計画断面図、求積図、建築物立面図（２面以上）及び樹木等一覧表（別紙）

２　届出者と緑化計画（変更）書作成者が異なる場合は、委任状

注１　緑化完了時において記載事項の変更がある場合は、変更箇所を朱書きすること。

２　面積は、小数第１位にとどめ、小数第２位以下を四捨五入すること。

添付図書

１　緑化完了平面図、樹木等一覧表及びカラー写真（緑化完了状況の分かるもの）

なお、面積の増加等がある場合は、必要に応じて緑化完了断面図、求積図、建築物立面図等

２　届出者と緑化完了書作成者が異なる場合は、委任状